均质机

1. 显示屏下方红色开关开启
2. 旋转黑色旋钮调节转速
3. 按下黑色旋钮开始均质，再次按下黑色旋钮停止均质
4. 均质结束后，关闭开关，及时将均质头拆下清洗