斩拌机操作流程：

接通电源 → 将鱼肉或其他待斩拌的肉制品均匀装在斩锅之间 → 盖好斩拌锅盖，旋紧旋钮 → 按下“turn on”开关，计时 →肉糜斩拌时间到后，按下“turn off”，将斩拌好的肉糜取出 → 实验结束，清理斩拌锅

注意事项：

1、实验开始前，检查锅盖等位置，即转锅内无杂物；

2、 斩拌锅锅盖盖好后，一定要旋紧旋钮，否则不通电；

3、实验结束，关掉电源，清理转锅以及设备外围卫生。