色度计

1. 开机I/O
2. 校正（一般不需要）：按“Menu”,选择”白板校正“，”确认“，装好白板后再次”确认“。结束后，选择”黑板校正“，同上。
3. 测量：样品填满测量口，按侧面圆形测量键。
4. 测量结束后及时关机