采肉机机操作流程：

接通电源 → 按下绿色按钮，开启机器 → 将鱼肉从投料口放入→ 实验结束，按下红色按钮，清理采肉机

注意事项：

1、实验开始前，对采肉机进行初步的清理；

2、 鱼肉分成小块后再进行采肉；

3、清理采肉机时，注意将滚筒的孔里面的鱼肉尽量清理干净。