速冻柜操作流程：

提前1h接通电源，按下开关 → 等待速冻柜自检完成，温度降至设定温度 → 将待冻结物品放入速冻柜中 → 冻结结束，关闭电源

注意事项：

1. 至少提前1小时将速冻柜打开，确保速冻柜内温度降至设定温度；
2. 打开开关后，速冻柜暂时无反应为正常现象，待速冻柜温控单元自检完成后才开始制冷；

3、样品尽量均匀放置在速冻柜内，不要太靠近速冻柜内壁；

4、实验结束后，将速冻柜中的冰雪及融化的水清理干净。